Предприятие: ООО ПИТЦ "Геофизика"

Дата проведения: 28.11.17 – 03.12.17

Вид работ: Провести замеры ОВ кабелем и прибором Литан (выполнение п.п.10.3.2

программы ОПР и ВНТ на 2017-2018г.)

Решаемые задачи: Провести замеры ОВ кабелем и прибором Литан (выполнение п.п.10.3.2

программы ОПР и ВНТ на 2017-2018г.)

Заказчик: ООО «Лукойл-ПЕРМЬ»

Фамилия представителя заказчика на скважине: мастер ДНС

Недропользователь: ООО «Лукойл-ПЕРМЬ»

Месторождение Камышловское

№ скважины: 809

Категория скважины: Нефтяная

Интервал исследования: 0 - 1812

Партия: № 21

Начальник партии: Калинин И.А.

Оператор:

Станция: КарСар-500

Скважинная аппаратура:

Контактный номер телефона: 89194567004

Диаметр и длина геофизического кабеля:

Марка геофизического кабеля:

Дата разметки геофизического кабеля:

Станция: ПКС-5 № К 902 СМ 159

Подъемник: ПКС-5 № К 902 СМ 159

Данные по скважине: данные заказчика

Текущий забой (м): 1812,5

Диаметр колонны (мм): 168 толщина стенок (мм):

Башмак колонны (м): 1832

Диаметр хвостовика (мм): толщина стенок (мм):

Интервал хвостовика (м):

Интервалы перфорации (м): 1706 – 1709; 1730-1732; 1733-1735; 1776-1781; 1792 – 1795; 1797 -1800;

1804-1806; 1808-1810

Максимальный угол: 14,5, на глубине 1380 м.

Телефон – LG K5

Антенна «Модель» - Направленная Vector R-710

Модем – Встроенный

Голосовая связь – есть

Сброс материала – есть

Объём материала –

Время затраченное на передачу данных –

Расположение информации, работа:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Файл | Дата, время | Сп/пд | Интервал исследования | М-б | Вид работ | № прибора |
| 118\_17-11-15\_08-32.snr | 26.11.17 | т | 1812 |  | Запись прибором Литан | № 119 |
| 3.12.17 |
| channel 1\_20171128234217609 –  channel 1\_20171203140551921 | 29.11.17 |  | 0-1812 |  | Запись ОВ кабелем |  |
| 3.12.17 |

Данные по ОВ кабелю:

29.11.17 0:00 – 18:00 - Запись фона перед работами

29.11.17 18:00 – Запуск насоса

На 29.11.2017 проба: густая нефть + газ + вода 40%

На 30.11.2017 проба: жидкая, газированная нефть + газ + 23% ВОДЫ

На 1.12.2017 проба: жидкая, газированная нефть + газ + 5% ВОДЫ

На 2.12.2017 проба: жидкая, газированная нефть+большое количество газа + (вода-? возможно ее нет)

На 3.12.2017 проба: жидкая, газированная нефть+большое количество газа

Ориентировочные данные!

Приезжала служба заказчика: уровень по эхолоту -770 м

Пробы брали самостоятельно, поэтому уточнять необходимо в цехе( если нужна помощь – могу помочь достать всю необходимую информамцию)

Линейное давление 20 атм.

По всем вопросам обращаться по телефону указанному в бланке